Date: 02/Feb/2021

**LCD** = Serial Monitor

**Adafruit\_LiquidCrystal lcd(0x20);** // Creat an object lcd and set lcd address

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date: 02/Feb/2021

lcd.autorun