**PIEZO:**

ជាOutput device ឬជាSpeaker

Example:

const int buzzer = 9; មានន័យថាភ្ជាប់វាទៅលេខ៩

void setup(){

**pinMode**(buzzer, OUTPUT);

}

void loop(){

// ដើម្បីអោយ sound speaker លឺ ល្បឿន1Khz

**tone**(buzzer, 1000); // set 1Khz sound signal

**delay**(1000); // delay 1second

**noTone**(buzzer); // stop sound

**delay**(1000); // delay 1second

}